|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **Produktgruppe 1 Rohbau......................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | **Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10..................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | **Produkt B 10...........................................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | **Produkt B 12...........................................................................................** |  | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | **Produkt B 14...........................................................................................** |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | **Produkt B 16...........................................................................................** |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | **Produkt AM 100......................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | **Produkt AR 300.......................................................................................** |  | 8 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 1 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | Produktgruppe 1 Rohbau |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.1** |  | Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer vollflächigen, mit dem Untergrund verbundenen Bitumenkaltselbstklebebahn aus reißfester sowie rissüberbrückender Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen mit HDPE Trägerfolie gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2, gegen Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser und als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen und Rüttelböden. Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.** |  |

**Die Randbereiche sind bis OK des gesamten Fußbodenaufbaus auszuführen.**

**Produkte:**

**ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-P KSK Primer**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-T10 Verschweißungsband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-V10 Vlieskaschiertes Putzträgerband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2** |  | Vorbereiten von saugfähigen Untergründen mit Systemgrundierung für KSK-Bahn |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen der schnell-trocknenden Systemgrundierung für die bituminöse Kaltselbstklebebahn auf saugfähigen Untergründen (wie Beton und Zementestrich). Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX BM-P KSK Primer**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** |  | Verschweißungsband T10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen der Andichtung an XXXXXXXXX mit System-Verschweißungsband aus rissüberbrückendem und kunststoffmodifiziertem Bitumen.** |  |

**Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 2 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkte:**

**ARDEX BM-T10 Verschweißungsband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** |  | Herstellen der Randbereiche mit Putzträgerband |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen der aufgehenden Randbereiche zum Anschluss der Verbundabdichtung mit System-Putzträgerband aus vlieskaschiertem, reißfestem sowie rissüberbrückendem und kunststoffmodifiziertem Bitumen.** |  |

**Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.**

**Produkte:**

**ARDEX BM-V10 Vlieskaschiertes Putzträgerband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.1 Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 3 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | Produkt B 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.3.1** |  | Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen an Wand- und Deckenflächen, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schließen von kleinen feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen mit schnell erhärtender, zementgrauer, auf Null ausziehbarer sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B10 Beton-Feinspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.3 Produkt B 10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 4 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | Produkt B 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4.1** |  | Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Glätten und Auffüllen von kleineren Lunkern an Betonteilen mit zementärer, spannungsarmer, zementgrauer, atmungsfähiger, wasser- und wetterfester Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B12 Betonspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.4 Produkt B 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 5 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | Produkt B 14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.5.1** |  | Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, mit schnell erhärtender, zementgrauer, sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B14 Beton-Reparaturmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.5 Produkt B 14** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 6 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | Produkt B 16 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.6.1** |  | Ausbruchstellen Reprofilieren mit PCC-Mörtel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vorbereitete mattfeuchte Ausbruchstellen sowie freigelegte und entrostete Bewehrung vollflächig mit PCC-Mörtel einschlämmen und anschließend frisch in frisch mit einem zementgrauen und schwundarmen PCC-Instandsetzungsmörtel, zertifiziert nach EN 1504-3 und EN 1504-7, flächenbündig schließen.** |  |

**Die sanierten Flächen vor zu frühem Austrocknen schützen.**

**Schichtdicke im Mittel ... mm**

**Produkt:**

**ARDEX B16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.6 Produkt B 16** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 7 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | Produkt AM 100 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.7.1** |  | Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen des erforderlichen Gefälles z. B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. schließen von allgemeinen Lunkern- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfesten Ausgleichsmörtel in Schichtdicken von 5 - 50 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_mm. Gefälle \_\_\_\_\_%.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.7 Produkt AM 100** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 8 / 9** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | Produkt AR 300 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8.1** |  | Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen des erforderlichen Gefälles z. B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. schließen von allgemeinen Lunkern- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfesten, emissionsarmen (EMICODE EC 1) und flexiblem Multimörtel, C1 TE nach DIN EN 12004 in den Schichtdicken von 2 - 30 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_mm. Gefälle \_\_\_\_\_%.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR 300 Multimörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8.2** |  | Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wandflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Erstellen eines Wandputzes für Schichtstärken von 2 - 30 mm, sowie Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), filz- und glättbaren, spannungsarmen Multimörtel. Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 2 Stunden verlegereif für Fliesen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR 300, Multimörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.8 Produkt AR 300** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1 Produktgruppe 1 Rohbau** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 9 / 9** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | **Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | **Produkt B 10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | **Produkt B 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | **Produkt B 14** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | **Produkt B 16** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | **Produkt AM 100** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | **Produkt AR 300** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **Produktgruppe 1 Rohbau** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |