|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe..............................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | **Produkt FK NEU......................................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | **Produkt GK.............................................................................................** |  | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | **Produkt SE..............................................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | **Produkt SN..............................................................................................** |  | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | **Produkt ST..............................................................................................** |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | **Produkt WA.............................................................................................** |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | **Produkt G4..............................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | **Produkt G5..............................................................................................** |  | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | **Produkt G6..............................................................................................** |  | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.11** |  | **Produkt G7..............................................................................................** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | **Produkt G8 S...........................................................................................** |  | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.13** |  | **Produkt G9 S...........................................................................................** |  | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | **Produkt G10............................................................................................** |  | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | **Produkt RG 12........................................................................................** |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | **Produkt RG Cleaner...............................................................................** |  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | **Produkt CA 20 P.....................................................................................** |  | 17 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 1 / 18** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | Produkt FK NEU |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1.1** |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 - 12 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbaren, rissefreiem, mechanisch hoch belastbaren sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.1 Produkt FK NEU** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 2 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | Produkt GK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.2.1** |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag ab einer Fugenbreite von 4 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbarem, rissefreiem, mechanisch hoch belastbarem sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX GK Belastungsfuge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.2 Produkt GK** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 3 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | Produkt SE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.3.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten essigsäure vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SE Sanitär-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.3 Produkt SE** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 4 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | Produkt SN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.4.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei keramischen Fliesen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SN Neutral-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.4 Produkt SN** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 5 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | Produkt ST |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.5.1** |  | Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei Natursteinbelägen im Außen- und Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gesteinsart: ...** |  |

**Oberflächenbeschaffenheit: ...**

**Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm im Wandbereich; bis 15 mm im Bodenbereich) bei Natursteinbelägen und keramischen Belägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden im Außen- und Innenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Natursteinsilikon mit guten Hafteigenschaften. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +150 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX ST Naturstein-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.5 Produkt ST** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 6 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | Produkt WA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.7.1** |  | Verfugen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit einer chemikalienbeständigen und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, farbstabilen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), leicht einfugbaren und waschbaren Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.**

**Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX WA Epoxifuge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.7 Produkt WA** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 7 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | Produkt G4 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.8.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888 mit einer feinen und glatten Fugenoberfläche.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.8 Produkt G4** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 8 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | Produkt G5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.9.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.9 Produkt G5** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 9 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | Produkt G6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.10.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite (1 - 6 mm) mit zementgebundenem, quarzfreiem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, hochverformbaren, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner und glatter Fugenoberfläche.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.10 Produkt G6** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 10 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.11** |  | Produkt G7 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.11.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, hochverformbaren, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.11 Produkt G7** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 11 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | Produkt G8 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.12.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner Fugenoberfläche. Nach 90 Minuten begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.12 Produkt G8 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 12 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.13** |  | Produkt G9 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.13.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 2 - 15 mm mit zementgebundenem, schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasserabweisendem, kunststoffvergütetem, hochverformbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888. Nach 90 Minuten begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G9S FLEX 2 - 15 Flex-Fugenmörtel, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.13 Produkt G9 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 13 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | Produkt G10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.14.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten sowie Glasmosaik |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fabrikat: ...** |  |

**Typ: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Belag in der vorhandenen Fugenbreite von1 - 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität.**

**Nach 3 Stunden begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.14.2** |  | Verfugen feuchtigkeits- und verfärbungsempfindlichen Natursteinen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Natursteinbezeichnung: ...**

**Gesteinsart / Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Fugentiefe / Breite ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Natursteinbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 bis 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS R) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität. Durch den ARDURAPID Plus Effekt werden Farbveränderungen des Natursteins im Randbereich verhindert.**

**Nach 3 Stunden begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 14 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.14** |  | **Produkt G10** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.14 Produkt G10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 15 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | Produkt RG 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.15.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen mit epoxidharzgebundenem Fugenmörtel mit hoher Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen durch Reinigungsmittel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite bis 6 mm mit Epoxidharz-gebundenem, farbstabilem, chemikalienbeständigen und mechanisch hochbelastbaren, wasserfestem, frost- und witterungsbeständigem, leicht einfugbarem und waschbarem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Nach 12 Stunden mechanisch voll belastbar.**

**Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge fein**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.15 Produkt RG 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 16 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | Produkt RG Cleaner |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.16.1** |  | Nachreinigen der mit Epoxidharz verfugten Fläche mit Spezialreiniger |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abreinigen des Epoxidharz-Restschleier von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen innerhalb von 24 Stunden nach der Verfugung mit Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX RG Cleaner**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.16 Produkt RG Cleaner** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 17 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | Produkt CA 20 P |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17.1** |  | Kleben und Eindichten von ... |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kleben und Eindichten von ... im Innen- und Außenbereich auf dichten und saugfähigen Untergründen mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 R), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17.2** |  | Eindichten der Einbauelemente mit Pressflanschverbindung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Eindichten der Einbauteile mit Pressflanschverbindung durch aufbringen einer vollflächigen Verklebung zwischen den verschraubten Pressflanschen und der zugeschnittenen und eingelegten Dichtmanschette aus geeignetem Dichtbahn-Material mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 R), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17.3** |  | Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 R), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.17 Produkt CA 20 P** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7 Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.02.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 18 / 18** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | **Produkt FK NEU** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | **Produkt GK** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | **Produkt SE** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | **Produkt SN** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | **Produkt ST** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | **Produkt WA** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | **Produkt G4** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | **Produkt G5** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | **Produkt G6** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.11** |  | **Produkt G7** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | **Produkt G8 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.13** |  | **Produkt G9 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | **Produkt G10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | **Produkt RG 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | **Produkt RG Cleaner** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | **Produkt CA 20 P** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |