|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe........................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | **Produkt AF 130.......................................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | **Produkt AF 140.......................................................................................** |  | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | **Produkt AF 155.......................................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | **Produkt AF 180.......................................................................................** |  | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | **Produkt AF 181 W...................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | **Produkt AF 185.......................................................................................** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | **Produkt AF 230.......................................................................................** |  | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | **Produkt AF 270.......................................................................................** |  | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | **Produkt AF 290.......................................................................................** |  | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | **Produkt AF 460.......................................................................................** |  | 14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | **Produkt AF 480.......................................................................................** |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | **Produkt AF 481.......................................................................................** |  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.13** |  | **Produkt AF 485.......................................................................................** |  | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | **Produkt AF 490.......................................................................................** |  | 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | **Produkt AF 495.......................................................................................** |  | 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | **Produkt AF 635.......................................................................................** |  | 21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | **Produkt AF 660.......................................................................................** |  | 22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | **Produkt AF 785.......................................................................................** |  | 23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | **Produkt AF 800.......................................................................................** |  | 24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | **Produkt AF 823.......................................................................................** |  | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | **Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824.............................................** |  | 26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | **Produkt AF 2224.....................................................................................** |  | 28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | **Produkt AF 2270.....................................................................................** |  | 29 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 1 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | Produkt AF 130 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1.1** |  | Liefern und kleben von elastischen Belägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller:**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o. g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.1 Produkt AF 130** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 2 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | Produkt AF 140 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2.1** |  | Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.2 Produkt AF 140** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 3 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | Produkt AF 155 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.3.1** |  | Liefern und kleben von elastischen Belägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr ergiebigen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Nachklebrigkeit und breiten Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.3 Produkt AF 155** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 4 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | Produkt AF 180 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.1** |  | Verkleben von Belägen in hochbelasteten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Kraftaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.2** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.3** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 5 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.4** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten.** |  |

**Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.5** |  | Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen (ausgenommen Bodenflächen in Bodengleichen Duschen) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 6 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.** |  |

**Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß.**

**Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.4 Produkt AF 180** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 7 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | Produkt AF 181 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.1** |  | Verkleben von LVT Belägen an Wandflächen von Duschen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des für die Verklebung im direkten Spritzwasserbereich geeigneten LVT-Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen abgedichteten und vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.2** |  | Verkleben von PVC-Belägen an Wandflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.3** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 8 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.4** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.** |  |

**Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.5** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten.** |  |

**Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 9 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.6** |  | Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.** |  |

**Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß.**

**Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.5 Produkt AF 181 W** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 10 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | Produkt AF 185 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.1** |  | Designbeläge liefern und mit Rollklebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr ergiebigen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1 sowie TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Rollklebstoff. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.6 Produkt AF 185** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 11 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | Produkt AF 230 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.7.1** |  | Teppich liefern und fachgerecht verlegen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des textilen Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), geruchsneutralem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.7 Produkt AF 230** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 12 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | Produkt AF 270 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.8.1** |  | Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.8.2** |  | textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.8 Produkt AF 270** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 13 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | Produkt AF 290 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.9.1** |  | Textilen Bodenbelag liefern und hochscherfest kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Hochscherfestes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriefe und hoher Endfestigkeit. Scherfestigkeit > 2N/mm² nach DIN EN 14293. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.9 Produkt AF 290** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 14 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | Produkt AF 460 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.10.1** |  | Fertigparkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Fertigparkett** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ / Schichten: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Fertigparketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.10.2** |  | Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.10 Produkt AF 460** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 15 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | Produkt AF 480 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11.1** |  | Parkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11.2** |  | Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.11 Produkt AF 480** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 16 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | Produkt AF 481 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.12.1** |  | Parkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Lieferform Kleber: im Schlauchbeutel**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 481 Festelastischer Parkettkleber im Schlauchbeutel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.12 Produkt AF 481** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 17 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.13** |  | Produkt AF 485 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.13.1** |  | Parkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit schubfestem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), weichmacherfreiem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand, schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.13 Produkt AF 485** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 18 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | Produkt AF 490 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.14.1** |  | Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1) 2-K-Polyurethanklebstoff mit hoher Schubfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.14 Produkt AF 490** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 19 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | Produkt AF 495 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.15.1** |  | Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.15.2** |  | Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 20 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.15 Produkt AF 495** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 21 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | Produkt AF 635 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.16.1** |  | Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Verkleben des o.g. Belages auf den vorbereiteten Treppenstufen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebzeit. Stuhlrollengeeignet gemäß DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.16 Produkt AF 635** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 22 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | Produkt AF 660 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.17.1** |  | Kleben von Sockelleisten und Profilen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kleben von Sockelleisten und Profilen mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet.** |  |

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 660 Kontaktkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.17 Produkt AF 660** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 23 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | Produkt AF 785 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.18.1** |  | Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriefe, hoher Scherfestigkeit und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 785 Linoleumkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.18 Produkt AF 785** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 24 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | Produkt AF 800 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.19.1** |  | Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauertrockenen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispergierbarer Fixierung. Rückstandfrei zu entfernen durch Reinigung mit Wasser. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 800 Universalfixierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.19 Produkt AF 800** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 25 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | Produkt AF 823 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.20.1** |  | Leitfähige Grundierung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer leitfähigen sehr emissionsarmen (EC 1 Plus) Acrylatdispersions-Grundierung auf Zement-gebundenen Untergründen als Vorbehandlung für die nachfolgende leitfähige Verlegung von PVC, Textil, Linoleum und Kautschukbelägen mit Systemklebstoff.** |  |

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**[Die Verwendung der leitfähigen Grundierung inkl. des ableitfähigen Systemklebstoffs ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes.**

**Mittels eines 1 - 1,5 langen Kupferbandes müssen alle 30 - 40 m² der Anschluss an den Potenzialausgleich erfolgen.]**

**Produkt:**

**ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.20 Produkt AF 823** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 26 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21.1** |  | Fixierung der SL-Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern der SL-Fliesen** |  |

**Hersteller: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauertrockenen Untergrund mit stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersions-Haftfixierung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21.2** |  | Querleitfähigkeit herstellen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Fliesenreihe, an den Kopfenden verbunden und zur Erdung geführt) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21.3** |  | Leitfähige Fixierung der SL-Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern der SL-Fliesen** |  |

**Hersteller: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Leitfähigkeit: ...**

**Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten mit ausreichend Kupferbändern versehenen und dauertrockenen Untergrund mit leitfähiger, stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) Dispersions-Haftfixierung.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 27 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen**

**ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.21 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 28 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | Produkt AF 2224 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22.1** |  | Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 2224 Universalkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.22 Produkt AF 2224** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 29 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | Produkt AF 2270 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23.1** |  | Querleitfähigkeit herstellen (ausreichende Querleitfähigkeit des Belages) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes (mindestens 1 m lang) pro 30 m² bzw. pro Raum auf die trockene Spachtelmasse zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben des Kupferbandes mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23.2** |  | Querleitfähigkeit herstellen (nicht ausreichende Querleitfähigkeit des Belages) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfenden verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neopreneklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23.3** |  | Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Leitfähigkeit ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit ausreichend Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 30 / 31** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23.4** |  | Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben (auf leitfähiger Systemgrundierung) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Leitfähigkeit ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Liefern & fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in der Vorposition mit leitfähiger Grundierung vorbereiteten Untergrund.**

**Mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.23 Produkt AF 2270** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2022** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 31 / 31** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | **Produkt AF 130** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | **Produkt AF 140** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | **Produkt AF 155** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | **Produkt AF 180** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | **Produkt AF 181 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | **Produkt AF 185** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | **Produkt AF 230** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | **Produkt AF 270** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | **Produkt AF 290** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | **Produkt AF 460** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | **Produkt AF 480** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | **Produkt AF 481** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.13** |  | **Produkt AF 485** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | **Produkt AF 490** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | **Produkt AF 495** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | **Produkt AF 635** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | **Produkt AF 660** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | **Produkt AF 785** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | **Produkt AF 800** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | **Produkt AF 823** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | **Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | **Produkt AF 2224** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | **Produkt AF 2270** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |